**Albin Nova – tekniske data**



Konstruktör: Peter Norlin

Designad: 1980. Första båt levererad 1981
Varv: Albin Båtar AB, Visby
1988-91: Biancavarvet, Danmark
Levererad som självbygge: Ja
Längd: 9,87 m
Längd vattenlinje: 8,00 m
Bredd: 3,15 m
Djup: 1,69 m
Rigg: 7/8-dels
Rigghöjd: 15,0 m
Spinnakerbom: max 4 m
Motor: Yanmar 2 GM. Effekt 18 hk (även 15 hk på tidigare modeller)
Dieseltank: 40 l (även 55 l). rostfritt stål
Fart: 6,5 knop
Skrovmaterial: Glasfiber/sandwich
Ruffmaterial: Glasfiber/sandwich
Deplacement: 4400 kg
Köl: Fena
Kölmaterial: Järn
Kölvikt: 1750 kg
Kölandel: 39.8 procent
Antal sovhytter: 3
Kojplatser: 6
Inredning: Teak
Vattentank: 105 liter. Material: Rostfritt stål
Toalett: 1
LYS: 1,15

**Segeldimensioner**
Storsegel: 26 kvm
Fock I: 21 kvm
Fock II, självslående: 16,0 kvm
Genua: 30 kvm
Spinnaker: 64 kvm

P: 12,10 m
E: 4,30 m
T: 10,75 m
LP: 5,75 m
J: 3,70 m
SL: 10,80 m
SMW: 8,70 m
SPL: 4,00 m

**Löpande rigg, dimensioner**
Längd, diameter
Storfall: 31,0 m 10 mm
Fock-/genuafall: 27 m 10 mm
Spinnakerfall: 27 m 10 mm
Fockskot: 9.9 m 12 mm
Genuaskot: 9,9 m 12 mm
Storskot: 12,7 m 12 mm
Gaj: 21,7 m 12 mm
Cunningham: 4,3 m 10 mm
Lift: 16 m 10 mm
Bomuthal: 8,6 m 10 mm

**Båthöjd**
Höjd ovan mark: 3,55 m
Höjd ovan mark i vagga: 3,75 m

